Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Przedmiot zamówienia: „Dostawa odzieży ochronnej dla pracowników OPEC Sp. z o.o. w Puławach na rok 2024”.**

**Dane dotyczące Dostawcy:**

Nazwa …………………………………………………………………………………………..

Siedziba …………………………………………………………………………………………

Nr telefonu ………………………………………………………………………………….

Nr NIP …………………………………………………………………………………………..

Nr REGON ……………………………………………………………………………………...

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o. o.   
w PUŁAWACH, ul. Izabelli 6; 24 -100 Puławy,

**Oferent oświadcza, że po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi składa ofertę na dostwę przedmiotu zamówienia.**

**UBRANIE ROBOCZE DLA SPAWACZA**: (spodnie ogrodniczki i bluza) typ szwedzki, PORTWEST, tkania BIZFLAME, kolor granatowy ze wstawkami odblaskowymi, 99% Bawełna – 1% włókno węglowe,

**NORMY**EN ISO 11612 (A1+A2, BI, Cl, E2, FI)  
EN ISO 11611 Kasa 2 (A1+A2)  
EN 1149 -5  
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM2)  
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1  
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Spodnie ogrodniczki: MODEL FR27  
- Ochrona przed ciepłem promieniującym, konwekcyjnym i kontaktowym  
- Ochrona spawalnicza klasy 2  
- Kieszeń na linijkę  
- Kieszeń tylna  
- Elastyczne taśmy na ramionach  
- Regulacja na dole przy pomocy rzepa  
- zamek z mosiądzu  
- Potrójne przeszycia umożliwiające długi okres użytkowania  
- Certyfikowana ochrona przed odpryskami stopionego metalu  
- min 6 kieszeni  
- Naszyta taśma trudnopalna przeznaczona do prania przemysłowego

Bluza szwedzka zapinana na suwak oraz klapą na napy zabezpieczającą suwak, MODEL FR25  
- Ochrona przed ciepłem promieniującym, konwekcyjnym i kontaktowym  
- Ochrona spawalnicza klasy 2  
- Dwie kieszenie dolne zapinane na napy  
- Dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane na napy  
- Zakryte zapięcie na napy i zamek błyskawiczny  
- Regulacja mankietów przy pomocy rzepa  
- Solidny, mocny i trwały zamek z mosiądzu  
- Potrójne przeszycia umożliwiające długi okres użytkowania  
- Certyfikowana ochrona przed odpryskami stopionego metalu  
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość kpl. | cena jednostkowa netto w PLN | wartość netto |
| 53 |  |  |

**KOSZULA FLANELOWA**: flanela Polska , wykurcz do 2% , na podwójnej pod farbówce , gramatura 200 , wg normy PN-EN 340

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość szt. | cena jednostkowa netto w PLN | wartość netto |
| 75 |  |  |

**KALESONY**: 100% bawełna , gramatura 200. Produkt Polski.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość par | cena jednostkowa netto w PLN | wartość netto |
| 42 |  |  |

**KURTKA WODOCHRONNA PROS SYMB.616**: Wykonana z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu. Produkt wykorzystywany jest wszędzie tam gdzie praca wykonywana jest w trudnych i niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Kurtka wyposażona jest   
w ściągany kaptur w części twarzowej oraz dwie boczne kieszenie. Dzięki obustronnemu zgrzewaniu szwów prądem wysokiej częstotliwości produkt chroni przed silnym wiatrem oraz deszczem. Produkt spełnia europejskie normy: PN-EN 340 i PN-EN 343.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość szt. | cena jednostkowa netto w PLN | wartość netto |
| 5 |  |  |

**PŁASZCZ WODOCHRONNY PROS SYMB.106**: Wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu. Produkt wykorzystywany jest wszędzie tam gdzie praca wykonywana jest w trudnych i niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Zaprojektowano w nim stały, ściągany w części twarzowej kaptur oraz wpuszczane do środka kieszenie. Dzięki obustronnemu zgrzewaniu szwów prądem wysokiej częstotliwości produkt chroni przed silnym wiatrem oraz deszczem. Produkt spełnia europejskie normy: PN-EN 340 i PN-EN 343.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość szt. | cena jednostkowa netto w PLN | wartość netto |
| 11 |  |  |

**KURTKA ROBOCZA OCIEPLANA**  tkania KLOPMAN / CHALLENGER 315 gram ,kolor granatowa ze wstawkami czarnymi, 60% Bawełna – 40% Poliester, kurczliwość materiału 2%

Kurtka długości ¾ , zapinana na suwak , dwie boczne kieszenie naszyte , dwie górne kieszenie naszyte. Kaptur odpinany – zamek błyskawiczny. Na górnych kieszonkach (lewa i prawa kieszeń) logo wg wzoru. Ocieplina 150 gram , w wewnętrznej części kurtki – polar czarny. Wg nory PN-EN ISO 342 , EN-ISO 13688:2013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość szt. | cena jednostkowa netto w PLN | wartość netto |
| 18 |  |  |

**TRZEWIKI ZAWODOWE BEZ PODNOSKA**: PRO, Model 307 Wg normy PN-EN ISO 20347

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość par | cena jednostkowa netto w PLN | wartość netto |
| 5 |  |  |

**TRZEWIKI BEZPIECZNE Z POD NOSKIEM SLIMCAP I NIEMETALOWĄ WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ FRESH’N FLEX NA PODESZWIE PU/HRO**. PORTWEST BASE model B0880 wg normy S3 (HRO CI HI SRC),  
- Obuwie antystatyczne  
- Wodoodporna cholewka zapobiega przemoczeniu wnętrza buta  
- Odporność podnoska 200 J  
- Podeszwa odporna na przebicie  
- Amortyzacja pod piętą  
- Odporność na ciepło przez 1 minutę do 300°C  
- Izolacja cieplna do 150°C  
- Izolacja przed zimnem do -17°C  
- Odporność na węglowodory

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość par | cena jednostkowa netto w PLN | wartość netto |
| 32 |  |  |

**TRZEWIKI ZE SKÓRY NATURALNEJ Z POD NOSKIEM KOMPOZYTOWYM, OCIEPLANE, Z ZEWNĘTRZNĄ PODESZWĄ PU/PU.** Model ArasS3 SRC EDS CI

- Materiał cholewki - Skóra Nappa  
- Podszewka 3M Thinsulate  
- Wkładka z pianki SJ  
- w zestawie z czapką, rękawiczkami i skarpetkami

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość par | cena jednostkowa netto w PLN | wartość netto |
| 20 |  |  |

**BUTY PROFILAKTYCZNE** : REIS, symbol/model BMRDREDZPAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość par | cena jednostkowa netto w PLN | wartość netto |
| 4 |  |  |

**BUTY FILCOWO-GUMOWE**: 100% guma, Fagum Stomil, symbol 6270

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość par | cena jednostkowa netto w PLN | wartość netto |
| 8 |  |  |

**BUTY GUMOWE**: 100% guma, Fagum Stomil, symbol 6189

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość par | cena jednostkowa netto w PLN | wartość netto |
| 3 |  |  |

**FARTUCH OCHRONNY DAMSKI – KOLOR GRANATOWY,** drelichowy lub syntetyczny

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość szt. | cena jednostkowa netto w PLN | wartość netto |
| 10 |  |  |

**CHUSTA -** Relax 327 Adler – kolor niebieski

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ilość szt. | cena jednostkowa netto w PLN | wartość netto |
| 5 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Wartość oferty (netto)** |  |
|  | **Wartość oferty (brutto)** |  |

Ważność oferty……………………………………………………………….....

Sposób płatności…………………………………………………………………

Czas realizacji zamówienia…………………………………………………..